Netz Infrastruktur

Grundsätzliches

Die Netzinfrastruktur soll selbst gehostete Server und CLients mit der nötigen Netzanbindung für einen störungsfreien Betrieb versorgen. Für die grundsätzliche Infrastruktur kann üblicherweise die Infrastruktur des lokalen Rechenzentrums verwendet werden.

Uplink

Nach Möglichkeit sollte vom Rechenzentrum ein eigenes VLAN (transparent/nicht transparent) mit einem Transfernetz am eigenen Server(rack) enden. Idealerweise hat man einen redundanten Uplink mit je 1 GBit/s oder mehr die im eigenen redundanten Switchstack endet.

Falls das nicht möglich ist ist eine nicht-redundante Anbindung die im eigenen Switch endet auch akzeptabel.

Segmentierung

Das eigene Netz sollte mit Hilfe von VLANs und IP-Ranges in unterschiedliche Bereiche segmentiert werden. Eine beispielhafte Aufteilung:

Was	Beschreibung
Transfernetz	kleines Netz für reines Routing zur Firewall
Demilitarisierte Zone (DMZ)	Webserver & Mailin
Servernetz	nicht von außen erreichbare Dienste
Clientnetz	für eigene Workstations/Thinclients
Peripherienetz	für Drucker, Spielzeug etc.

Alle Netze sollen zu einer IP aus dem Transfernetz vom Rechenzentrum zur Firewall geroutet werden. Eventuell wird noch eine lokale Firewall im Fachschaftsbüro benötigt zu der das Clientnetz und das Peripherienetz von der Hauptfirewall geroutet werden. Dafür wird ein weiteres Transfernetz benötigt. Nur die Dienste in der DMZ und evtl. ein Loginserver im Servernetz sind von extern erreichbar.

Durch diese Segmentierung können weitere Sicherheitskonzepte und eine DHCP Segmentierung durchgeführt werden.

Routing

Es ist wünschenswert dass alle Netzwerkverbindungen ausserhalb des lokalen L2 Netzes über die Firewall erfolgen, damit können ausgehende und eingehende Regeln für alle Netze erstellt werden

Firewall