Protokoll Wiss. TR Selbst Bauen 82. BuFaTa in Dresden 2018

BuFaTa SoSe18

Anwesend:Patrik (TU Kaiserslautern), Leon (TU Kaiserslautern), Jan-Philip (TU Kaiserslautern) Robert (Alumnus TU Dresden), Chris|Timur (FH Dortmund), Lars Nickel (Uni Paderborn), Tom Zeleny (OTH Regensburg), KreuTer (UUlm), John (UUlm), Peter (HTW-Dresden), Manuel (Ravensburg-Weingarten)
Leitung des AK: Robert (Alumnus TU Dresden)

Einführung

In Dresden sollen die TI Samples zum Laufen gebracht werden. Das wurde mit der Energia IDE erreicht (s.u.).

Zur Verfügung steht der EK-TM4c1294XL http://www.ti.com/lit/ug/spmu365c/spmu365c.pdf

Der gehört zur Tiva Series, wo man hier Infos findet: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_with_the_TIVA%E2%84%A2_C_Series_TM4C123G_LaunchPad

Das zugehörige PDF findest du da: Getting Started with the Tiva™ TM4C123G LaunchPad Workshop: https://www.cse.iitb.ac.in/~erts/html_pages/Resources/Tiva/TM4C123G_LaunchPad_Workshop_Workbook.pdf http://software-dl.ti.com/trainingTTO/trainingTTO_public_sw/GSW-TM4C123G-LaunchPad/TM4C123G_LaunchPad_Workshop_Workbook.pdf

Power Point Präsentation http://software-dl.ti.com/trainingTTO/trainingTTO_public_sw/GSW-TM4C123G-LaunchPad/Tiva_C_Series_LaunchPad.zip

Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294ncpdt.pdf On-Chip Memory unter 1.3.2

Energia IDE

Software

http://energia.nu/guide/

http://energia.nu/guide/library-manager/

Treiber:

http://energia.nu/guide/guide_windows/

Pin-Mapping:

http://energia.nu/pin-maps/guide_tm4c129launchpad/

Es wird später noch ein GitHub Repo für das Projekt erstellt. GitLab wäre bei HS Weingarten vorhanden, ist aber nicht notwendig da wir open-source sind.

Eclipse MCU Emulator

https://gnu-mcu-eclipse.github.io/qemu/

Installationshinweise:

Build in Linux nicht trivial

Auch nicht die apt-get Version von eclipse verwenden

https://gnu-mcu-eclipse.github.io/install/

Nicht den Test befehl copy-pasten, da Versionsnummer falsch

Windows

Powershell im Administrator Modus nutzen

nvm installieren:

nvm install 8 64

nvm on

…. to be continued

Wird wahrscheinlich nicht fortgeführt. Eine VirtualBox Container (s. nächster Absatz) ist sinnvoller.

Es wird ein VirtualBox Debian Container zur Verfügung gestellt werden

Jan-Philip von der TU KL hat diesen erstellt und er soll zeitnah durch die BuFaTa IT für alle Interessierten bereit gestellt werden

Alle finden das echt gut!

Testen des MCU Emulators mit: https://gnu-mcu-eclipse.github.io/tutorials/blinky-arm/

Ende

Beginn: 15:20 Uhr
Ende: XX:XX Uhr
Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden