Protokoll

BuFaTa SoSe19
Anwesend: Kreuter (UUlm), Flo (HS MUC), Robin (RWTH Aachen), Andi (TU Ilmenau, Alumni), +5 weitere
Leitung des AK: Robert (TUD, Alumni)
Protokoll: Name

Einführung

Mathe Libs

Funktion	Library
Numerisches Lösen	GSL
DFT (Discrete Fourier Transf)	GSL → FFT benutzen
Komplexe Zahlen	GSL
Trigonometrie	GSL
Zufallszahlen	GSL
Primzahlen	GSL
Summen	GSL
Integrale	GSL
Summen	GSL
Tabellen ausrechnen (Matrix)	Armadillo
Zahlensysteme (BIN HEX OCCT)

Es wird versucht GSL zu benutzen.

Display/GUI

* µGFX stellt eine sehr umfangreiche Grafikoberfläche bereit * µGFX bietet eine Auswahl an unterstützten Displays an * benötigt keinen Framebuffer und kann auf low RAM systems gut funktionieren * Als Display eignet sich am besten das Pollin Display von der Übersichtsseite. Auflösung und Preis passen. *

Hardware

µC

STM32 Reihe STM32L4

https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32l4-series.html

Alternativ NXP Kinetis LCP45000

https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/general-purpose-mcus/lpc54000-cortex-m4-:MC_1414576688124

Display

Graphic LCD-Modul DATAVISION DG-12232

Graphic LCD WCG12864B6FSDEWG

OLED

DisplayController, der mit der verwendeten GUI Software kompatible ist

Evtl. integrierter Controller in µC

Akku

https://de.aliexpress.com/item/wholesale-10pcs-1000mAh-lithium-polymer-lipo-Rechargeable-battery-3-7V-F-102050-KTV-household-wired-microphone/32804820802.html?spm=a2g0x.search0204.3.35.68d616dfXFgSkM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_10547_319_10546_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_537_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=7706ec13-bf30-402b-bd1a-500c95adb757-5&algo_pvid=7706ec13-bf30-402b-bd1a-500c95adb757&transAbTest=ae803_3

Lithium Ionen 3,7V mit Schutzschaltung

Annahme 10mA bei aktivem Gebrauch und 20% Sicherheitsreserve nach unten → ca 80h Benutzungszeit

Annahme 1mA bei Standby und 20% Sicherheitsreserve nach unten → ca 30 Tage Standby

Tastatur

Conduktive Rubber Keypad

https://www.instructables.com/id/DIY-6-Button-Silicone-Rubber-Keypad/

http://www.jw-electronic-components.de/pdf/Design%20guide%20for%20rubber%20keypads.pdf

Oder beim Chinesen machen lassen, je nach Stückzahl

Metal Key-Pad Dome Switch

https://www.pannam.com/blog/rubber-metal-dome-keypad/

https://www.digikey.de/de/product-highlight/k/keystone/metal-key-pad-dome-switches

Soft Tactile Buttons

https://www.exp-tech.de/zubehoer/tasterschalter/7719/soft-tactile-button-8-mm-10-stueck

3D Gedruckte Tasten

Wie beschriften?

Einfach als X/Y also X+Y Pins nötig

Gehäuse

Spritzguss (teure Form)

3D Druck (je nach Material sehr spröde, schwer überhange sauber hinzubekommen)

Ende

Beginn: 12:06 Uhr
Ende: 17:30 Uhr
Der AK ist nicht fertig und sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden. Unbedingt sind entweder gescheite Workshopunterlagen oder Vorkenntnisse der Teilnehmer erforderlich.