Übersichtsseite Workshop 3D Druck

Präsentation des Workshops: (wird hier eingefügt)

3D Drucke → additives Verfahren

viele Vorteile gegenüber abtragendenden/subtraktiven Verfahren

Beispiel aus Präsi: beim Hausbau (Wände drucken) gleich die Elektro-Kabel zwischen 2 Druckschichten einer Wand mit reinlegen und dann weiterdrucken, an Stelle davon, dass man aktuell erst die Wand baut und dann wieder Kanäle für Kabel reinfräst

STL files

Thingiverse.com

printables.com (ehemals Prusaprinters)

cgtrader.com (detailgetreue Modelle, man kann nach kostenfrei filtern)

cults3d.com

thangs.com

Vor dem Drucken

Druckplatte aufheizen, (Nozzle aufheizen)

Abstand messen von Nozzle zum Bett

Homing (auf 0 Position stellen) testen

Basic Einstellungen:

Schichtdicke: je dünner, desto feiner

Infill → Füllung des Inneren des Bauteils, 10%-30% normale Werte, für sehr hohe Festigkeit auch mal 100% nötig

Brim → flacher Rand auf der untersten Schicht, damit sich das Bauteil nicht bewegt und auch nicht ablöst, bzw. an den Rändern „hochzieht“ beim Abkühlen

verschiedene Drucker Setups:

Drucken mit Druckdaten auf SD Karte

Drucker über Raspberry Pi (und VPN) fernsteuern und z.B. mit Webcam beobachten

weitere Tipps:

wenn man immer mehr Teile druckt, auch mal die Drucke über die Platte verteilen (Abnutzung gleichmäßig verteilen)

Kosten:

Ebay Kleinanzeigen: gebrauchter Drucker für ca. 100€ → muss man sehr wahrscheinlich Kennenlernen und immer mal etwas basteln; das ist aber natürlich auch eine Chance :)

Neu: z.B. Prusa: ca. 300€ für den kleinsten Drucker, dafür ab Werk kalibriert

Zubehörtipps vom Workshopleiter:

Fühlerleere → 0.1mm Abstand zwischen Nozzle und Bett einstellen

Haftungstipp bei sehr günstigem Metallbett, was nicht gut haftet normalerweise

Haarspray

Klebestift

Holzleim mit Wasser

zum Abkratzen → Ceran Feld Schaber

wenn abnehmbare Druckplatte → Einweichen mit Wasser

Multitools für Schrauben etc. für euren Drucker