Protokoll

BuFaTa SoSe19
Anwesend: Flo (HS München), Paul (HS München)
Leitung des AK: NA
Protokoll: NA

Dieser AK ist nicht zustande gekommen. Haben trotzdem was gemacht.

Hardware

Kicad Projekt angefangen

Gitlab –zieh ich noch um auf bufata git

Tastatur

Rubber Tactile Button

einfach

hoher Bestückungsaufwand

geeignet für niedrige Stückzahl

Silicone Dome Matte

rubber-keypad.com

anfangs teuer

kein Bestückungsaufwand

weniger Bauteile

Xiamen Xin Lu Yao Rubber & Plastic Co., Ltd. (Alibaba)

https://www.alibaba.com/product-detail/Customized-Conductive-Silicone-Membrane-Keyboard_360899415.html?spm=a2700.7724857.normalList.105.3d7e1f23Wt2aHt