Protokoll Wiss. TR Selbst Bauen 82. BuFaTa in Dresden 2018

BuFaTa SoSe18

Anwesend:Patrik (TU Kaiserslautern), Leon (TU Kaiserslautern), Robert (Alumnus TU Dresden), Chris|Timur (FH Dortmund), Lars Nickel (Uni Paderborn), Tom Zeleny (OTH Regensburg), KreuTer (UUlm), John (UUlm), Peter (HTW-Dresden), Manuel (Ravensburg-Weingarten)
Leitung des AK: Robert (Alumnus TU Dresden)

Eclipse MCU Emulator

https://gnu-mcu-eclipse.github.io/qemu/

Installationshinweise:

Build in Linux nicht trivial

Auch nicht die apt-get Version von eclipse verwenden

https://gnu-mcu-eclipse.github.io/install/

Nicht den Test befehl copy-pasten, da Versionsnummer falsch

Windows

Powershell im Administrator Modus nutzen

nvm installieren:

nvm install 8 64

nvm on

…. to be continued

Evtl. soll ein VirtualBox Debian Container zur Verfügung gestellt werden

Jan-Philip von der TU KL bastelt daran

Alle finden das echt gut!

Testen des MCU Emulators mit: https://gnu-mcu-eclipse.github.io/tutorials/blinky-arm/

Einführung

In Dresden sollen die TI Samples zum Laufen gebracht werden. Das wurde mit der Energia IDE erreicht (s.u.).

Zur Verfügung steht der EK-TM4c1294XL http://www.ti.com/lit/ug/spmu365c/spmu365c.pdf

Der gehört zur Tiva Series, wo man hier Infos findet: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_with_the_TIVA%E2%84%A2_C_Series_TM4C123G_LaunchPad

Das zugehörige PDF findest du da: Getting Started with the Tiva™ TM4C123G LaunchPad Workshop: https://www.cse.iitb.ac.in/~erts/html_pages/Resources/Tiva/TM4C123G_LaunchPad_Workshop_Workbook.pdf http://software-dl.ti.com/trainingTTO/trainingTTO_public_sw/GSW-TM4C123G-LaunchPad/TM4C123G_LaunchPad_Workshop_Workbook.pdf

Power Point Präsentation http://software-dl.ti.com/trainingTTO/trainingTTO_public_sw/GSW-TM4C123G-LaunchPad/Tiva_C_Series_LaunchPad.zip

Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tm4c1294ncpdt.pdf On-Chip Memory unter 1.3.2

Energia IDE:

Software

http://energia.nu/guide/

http://energia.nu/guide/library-manager/

Treiber:

http://energia.nu/guide/guide_windows/

Pin-Mapping:

http://energia.nu/pin-maps/guide_tm4c129launchpad/

Es wird später noch ein GitHub Repo für das Projekt erstellt. GitLab wäre bei HS Weingarten vorhanden, ist aber nicht notwendig da wir open-source sind.

Ende

Beginn: 15:20 Uhr
Ende: XX:XX Uhr
Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden